

**恒安电源网络配置工具**

**使用手册**

**傲视恒安科技（北京）有限公司**

**软件运行环境的安装**

需安装 .NET Framework 4文件

官方下载地址：[下载](https://download.microsoft.com/download/9/5/A/95A9616B-7A37-4AF6-BC36-D6EA96C8DAAE/dotNetFx40_Full_x86_x64.exe)[链](https://download.microsoft.com/download/9/5/A/95A9616B-7A37-4AF6-BC36-D6EA96C8DAAE/dotNetFx40_Full_x86_x64.exe)[接](https://download.microsoft.com/download/9/5/A/95A9616B-7A37-4AF6-BC36-D6EA96C8DAAE/dotNetFx40_Full_x86_x64.exe) （点击CTRL键并点击鼠标左键进入下载页面）

下载完成后双击运行“dotNetFx40\_Full\_x86\_x64.exe”文件，根据提示安装。

## 使用说明：

1. 打开“恒安电源网络配置工具”，在连接设备IP的输入框中，输入“172.16.0.2”（设备的出厂IP），在连接设备Port的输入框中，输入1200（设备的默认端口），点击连接设备，如图1-1所示：



图 1-1

1. 如果连接成功，则会弹出“设备连接成功”提示窗，如图2-2所示：



图 1-2

如果连接不成功，则会弹出“连接硬件失败，请确认IP地址和端口，重新尝试”提示窗，如图1-3所示。此时，用户应检查填入的IP地址和设备端口（Port）是否正确（设备前端的显示板中，会显示出设备的IP地址），以及检查设备的网络连接是否正确，使用的主机是否与设备在同一网段上。



图1-3

3、配置参数

连接成功后，点击网络配置按钮，如图1-4所示，在此界面用户可以设置设备的相应参数，在修改后，会返回设备连接界面，用户需要使用修改后的设备信息来连接设备




图 1-4



**版权信息**

“恒安”为傲视恒安科技（北京）有限公司的注册商标。本手册的所有部分，包括配件和软件说明，其版权都归傲视恒安科技（北京）有限公司所有。未经傲视恒安科技（北京）有限公司书面许可，不得仿制、拷贝、转译或抄录。违反版权规定而给本公司造成损失的，本公司将依法追求其相关法律责任。

本手册中提到的产品和规格仅供当前参考，如有因产品演进和技术更新所造成的内容更动，恕不另行通知。您可以随时登陆我们公司网站<http://www.idchelper.com>以获取最新信息。

**版权所有，不得翻印**